Световой райдер.

- светодиодный LED экран (размер зависит от площади сцены)

- Robe Robin MegaPointe (26 pcs) 2nd Mode (34 ch)

Red (top) – 1st universe. 12 pcs (patch 1.1, 1.35, 1.69, 1.103, 1.137, 1.171, 1.205, 1.239, 1.273, 1.307, 1.341, 1.375).

Blue (floor) – 2nd universe. 14 pcs ( patch 2.1, 2.35, 2.69, 2.103, 2.137, 2.171, 2.205, 2.239, 2.273, 2.307, 2.341, 2.375, 2.409, 2.443)

- Robe Robin 600 LEDWash (20 pcs) 2nd mode (21 ch)

Green (scene) – 3d universe. 12 psc (patch 3.1, 3.22, 3.43, 3.64, 3.85, 3.106, 3.127, 3.148, 3.169, 3.190, 3.211, 3.232).

Cyan (vinos) – 5 th universe. 8 pcs (patch 5.1, 5.22, 5.43, 5.64, 5.85, 5.106, 5.127, 5.148).

- Showtec Stage Blinder 4 LED (17 pcs) 5 ch mode.

Orange/brown - 4 th universe. 17 pcs (patch 4.1, 4.6, 4.11, 4.16, 4.21, 4.26, 4.31, 4.36, 4.41, 4.46, 4.51,

4.56, 4.61, 4.66, 4.,71, 4.76, 4.81).

- Ilighting IL-Power Strobe 1000 (6 pcs) 42 channel mode

Yellow – 6th universe. 6 pcs (patch 6.1, 6.43, 6.85, 6.127, 6.169, 6.211).

- Martin Mac Quantum Wash (8 pcs) extended 1.1.0 mode (33 ch)

Pink – 7th universe. 8 pcs (7.1, 7.34, 7.67, 7.100, 7.133, 7.166, 7.199, 7.232).

- Robe Robin T1 Profile (7 pcs) 49 ch mode

Brown – 8th universe. 7 pcs (patch 8.1, 8.50, 8.99, 8.148, 8.197, 8.246, 8.295).

- Tour Hazer II -1500 (2 pcs) 2 ch mode

- Вентилятор с DMX (2pcs)

- Chauvet Follow Spot - 1200 (1pc)

- Artgate (8 port)

- Световая консоль Chamsys Magic Q Compact Connect, или Chamsys PC Wing Compact

- Витая пара от барабанщика до пультовой

- Штатив для камеры

Все обозначенное в райдере световое оборудование может быть заменено аналог по согласованию с техническим специалистом группы.

Оборудование должно иметь развес (геометрия) и адресный патч (а также мод приборов) согласно схеме.

Точность и размеры развеса имеют рекомендательно-умозрительный характер и варьируются в зависимости от возможностей площадки.

Все изменения согласовываются с техническим специалистом группы и вносятся не позднее 24 часов до начала выступления коллектива.

Также, не позднее, чем за 12 часов до начала выступления, стороной заказчика должны быть отсняты и отосланы тестовые сцены, заранее предоставленные техническим специалистом группы (файл для пультовой системы Chamsys Magic Q).

При наличии аймагов по бокам от сцены желателен видеооператор от площадки.

Технический специалист: **Михаил +7-962-353-94-18**